**标清采集卡参数：**

² 可采集 1 路 AV 视频信号或 1 路 S 端子信号，2 路模拟双声道音频信 号。

² 输入视频信号最高可达 PAL 制 720x576@25 和 NTSC 制 720x480@30

² 提 供 SDK 二次开发支持 VC++/C#/.NET/VB/V4L2, 提 供 RTSP 、

RTMP、HLS 串流例程、支持快速剪辑和实时刻录，提供 Intel GPU、

Nvidia CUDA、AMD OpenCL 压缩算法等。

**高清采集卡参数**：

² 单路 DVI ,HDMI ,SDI 或 A/V 或 S-Video 或 YPbPr 或 VGA。

² 输入视频信号最高可达 1920x1080p@60/50fps

² 软压缩，实时采集，支持 H.264 High Profile。

² 可支持大部分 Windows 上的多媒体视频软件或流媒体软件。

² 适中尺寸：104.91x68.99(mm)

² 提供 SDK 二次开发支持 VC++/.NET/VB

脚闸参数：

1. 额定参数：15A 125V AC 5A 30V DC

 10A 250V AC 10A 14V DC

1. 外壳材质：ABS工程塑料
2. 相当湿度：35%—85%RH
3. 环境温度：-25—75摄氏度
4. 介电强度：2600V

手闸参数：

1. USB四键图文采集
2. 直接插用，免驱动
3. 外壳材质：ABS工程塑料
4. 带屏蔽线抗干扰性强
5. 玻钎双面PCB板
6. 按键接触面沉金处理

以上产品参数必须满足和院内使用中的伟盛PACS系统匹配